**Voci di capitolato:**

Fornitura di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pz di Schlüter®-KERDI-  
SHOWER-T come piatto doccia in schiuma

di polistirene espanso da piastrellare, diviso

in due pezzi e calpestabile anche con sedie a

rotelle, con superficie a trapezi per l’ancoraggio

del collante,

realizzato con pendenza di ≥ 2% (escluso format

* 90 x 180 cm), da
* 90 x 90 cm
* 100 x 100 cm
* 120 x 120 cm
* 150 x 150 cm
* 90 x 180 cm

Inclusivo di tassello di tenuta in polietilene

tagliato a misura, completamente impermeabilizzante,

con funzione di ponte sulle crepe e

munito di un tessuto non tessuto su entrambi

i lati per garantire l’ancoraggio del collante; da

posare a regola d’arte secondo le indicazioni

del produttore.

Art.-Nr.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Posa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Prezzo totale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

**Voci di capitolato:**

Fornitura di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pz di Schlüter®-KERDI-

SHOWER-TC come piatto doccia in schiuma

di polistirene espanso da piastrellare, diviso

in due pezzi e calpestabile anche con sedie a

rotelle, con superficie a trapezi per l’ancoraggio

del collante, realizzato con pendenza di ≥

2% (escluso formato 90 x 180 cm), con relativo

pannello di livellamento in due pezzi che permette

l’alloggiamento dello scarico e dei tubi di

scarico, da

* 90 x 90 cm
* 100 x 100 cm
* 120 x 120 cm
* 150 x 150 cm
* 90 x 180 cm

Inclusivo di tassello di tenuta in polietilene

tagliato a misura, completamente impermeabilizzante,

con funzione di ponte sulle crepe e

munito di un tessuto non tessuto su entrambi

i lati per garantire l’ancoraggio del collante; da

posare a regola d’arte secondo le indicazioni

del produttore.

Art.-Nr.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Posa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Prezzo totale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

**Voci di capitolato:**

Fornitura di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pz di Schlüter®-KERDI-

SHOWER-TB come piatto doccia in schiuma

di polistirene espanso da piastrellare, diviso

in due pezzi e calpestabile anche con sedie

a rotelle, realizzato con pendenza di ≥ 2% e

una superficie a trapezi per l’ancoraggio del

collante, fornito con un pannello di livellamento

diviso in due pezzi, che permette l’alloggiamento

dello scarico e dei tubi di scarico, da

* 100 x 100 cm

Inclusivo di tassello di tenuta in polietilene gia

incollato. completamente impermeabilizzante,

con funzione di ponte sulle crepe e munito di

un tessuto non tessuto su entrambi i lati per

garantire l’ancoraggio del collante; da posare

a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore.

Materiale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Posa: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Prezzo totale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

**Voci di capitolato:**

Fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_pz di Schlüter®-KERDI-

SHOWER-SK quale SET d’impermeabilizzazione

costituito da un rotolo di Schlüter®-

KERDI, guaina con funzione impermeabilizzante

e di ponte sulle crepe munita su entrambi i lati

di un tessuto non tessuto per garantire l’ancoraggio

del collante;

Schlüter®-KERDI-KEBA, fascetta munita su

entrambi i lati di tessuto non tessuto, per sigillare

le giunzioni tra teli e le zone perimetrali;

2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KERECK, angoli

interni presaldati realizzati in polietilene, muniti

su entrambi i lati di un tessuto non tessuto che

ne garantisce l’ancoraggio del collante, per

sigillare i punti critici come gli angoli interni del

piatto doccia;

2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KM come tassello

di tenuta in polietilene con un foro centrale di

22 mm e munito su entrambi i lati di un tessuto

non tessuto per garantire l’ancoraggio

del collante;

1 confezione di Schlüter®-KERDI-COLL-L, collante

bicomponente impermeabilizzante costituto

da una base acrilica liquida priva di additivi

e da una polvere reagente a base cementizia,

per sigillare i sormonti le giunzioni tra teli e la

fascetta Schlüter®-KERDI-KEBA;

Materiale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Posa: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Prezzo totale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

**Voci di capitolato:**

Fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pz di Schlüter®-KERDI-

SHOWER-SKB quale SET d’impermeabilizzazione

costituito da un rotolo di Schlüter®-KERDI,

guaina con funzione impermeabilizzante e di

ponte sulle crepe, munita su entrambi i lati di un

tessuto non tessuto per garantire l’ancoraggio

del collante;

Schlüter®-KERDI-KEBA, fascetta munita su

entrambi i lati di tessuto non tessuto, per sigillare

le giunzioni tra teli e le zone perimetrali;

2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KERECK, angoli

interni presaldati realizzati in polietilene, muniti

su entrambi i lati di un tessuto non tessuto che

ne garantisce l’ancoraggio del collante, per

sigillare i punti critici come gli angoli interni del

piatto doccia;

2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KM come tassello

di tenuta in polietilene con un foro centrale di

22 mm e munito su entrambi i lati di un tessuto

non tessuto per garantire l’ancoraggio

del collante;

1 confezione di Schlüter®-KERDI-COLL-L, collante

bicomponente impermeabilizzante costituto

da una base acrilica liquida priva di additivi

e da una polvere reagente a base cementizia,

per sigillare le giunzioni tra teli e la fascetta

Schlüter®-KERDI-KEBA;

1 pezzo di Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE,

scarico orizzontale a spessore ridotto comprensivo

di sifone, innesto da DN 40 a DN

50 (40/50 mm) e bocchettone con griglia in

acciaio inossidabile 10x10 design 1;

da posare a regola d’arte secondo le indicazioni

del produttore.

* per docce a filo pavimento 1 m x 1 m
* per docce a filo pavimento 2 m x 2 m

da posare a regola d’arte secondo le indicazioni

del produttore.

Art.-Nr.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Posa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz

Prezzo totale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pz